|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Port | Protocol | Açıklama | Ne İşe Yarar |
| 20 | TCP | FTP Data | Dosya aktarımı (veri kanalı) |
| 21 | TCP | FTP Control | Dosya aktarımı (kontrol kanalı) |
| 22 | TCP | SSH | Güvenli uzak bağlantı |
| 23 | TCP | Telnet | Uzak terminal erişimi (güvensiz) |
| 25 | TCP | SMTP | E-posta gönderimi |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Alan adı çözümleme |
| 67 | UDP | DHCP Server | IP adresi dağıtımı |
| 68 | UDP | DHCP Client | IP adresi alma |
| 69 | UDP | TFTP | Basit dosya aktarımı |
| 80 | TCP | HTTP | Web trafiği (güvensiz) |
| 110 | TCP | POP3 | E-posta alma |
| 123 | UDP | NTP | Zaman senkronizasyonu |
| 143 | TCP | IMAP | E-posta alma (klasör destekli) |
| 161 | UDP | SNMP | Ağ yönetimi ve izleme |
| 443 | TCP | HTTPS | Güvenli web trafiği |
| 445 | TCP | Microsoft-DS | Windows dosya/paylaşım servisi |
| 465 | TCP | SMTPS | Güvenli e-posta gönderimi |
| 514 | UDP | Syslog | Sistem log servisi |
| 587 | TCP | SMTP Submission | Modern e-posta gönderimi |
| 631 | TCP/UDP | IPP | Yazıcı protokolü |
| 636 | TCP | LDAPS | Güvenli dizin hizmeti |
| 873 | TCP | rsync | Dosya senkronizasyonu |
| 993 | TCP | IMAPS | Güvenli e-posta alma |
| 995 | TCP | POP3S | Güvenli e-posta alma |
| 989 | TCP | FTPS Data | Güvenli dosya aktarımı (veri) |
| 990 | TCP | FTPS Control | Güvenli dosya aktarımı (kontrol) |
| 1024 | TCP/UDP | Ephemeral Start | Dinamik bağlantı başlangıcı |